{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet3"],"not_rendered":{"images":29},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet3","index":0,"n_rows":88,"n_cols":7,"rows_kept":88,"merged":[[0,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2020年大学生创新创训练计划项目题目收集"]
[]
["序号","题目名称","主要研究内容","对学生要求","指导老师","联系方式","备注"]
[1,"环形射流泵水力特性研究","环形射流泵射流传能的原理、水力结构等。","有水力学基础，大二或大三","陈云良","13541291332"]
[2,"紧凑式热伏发电系统设计","千瓦级温差发电系统换热系统设计与优化","具备流体力学和一定的传热学基础","孙立成","18780287753","已选"]
[3,"带有均流结构的热沉研制","研制可用于电子设备冷却、温差发电系统的热沉，","具备流体力学和一定的传热学基础","孙立成","18780287753","已选"]
[4,"新能源汽车动力电池高效冷却技术","为新能源汽车动力电池研制更高效的冷却系统和换热结构。","具备流体力学和一定的传热学基础","孙立成","18780287753"]
[5,"大型钢厂余热回收系统设计","为大型轧钢厂设计系统余热回收方案，并进行示范设计。","具备热力学和一定的传热学基础","孙立成","18780287753","已选"]
[6,"铝电解槽余热回收系统设计","为20万安和30万安大型铝电解槽提供高效的余热回收系统解决方案，并进行验证。","具备流体力学和一定的传热学基础","孙立成","18780287753","已选"]
[7,"预冷式航空发动机预冷器换热计算方法","为航空发动机预冷器研制提出气体对流换热计算方法。","具备流体力学和一定的传热学基础","孙立成","18780287753","已选"]
[8,"基于全寿命周期成本的水电站机电设备智能化管理研究","初步建立水轮发电机组等设备的全寿命周期成本（LCC）模型，分析确定设备购置成本、运行成本、维护成本和处置成本等的边界条件，并对以上设备基于具体的全寿命周期成本（LCC）分析算法，计算其全寿命周期成本（LCC）数值，分析其在设备日常管理和运行维护中的作用。","年级不限，对数学建模，智能算法，电气系统感兴趣。","党晓强","13550226715"]
[9,"基于全寿命周期成本（LCC）的配电变压器智能化管理研究","\n基于全寿命周期成本对变压器的健康水平模型研究，分析其在变压器设备日常管理和维修维护中的作用。包括对配电变压器健康水平评估、剩余寿命、故障发生概率进行分析和计算等。","大三，对数学建模，智能算法，电气系统感兴趣。","党晓强","13550226715"]
[10,"适用于极端条件下低耗能旋流微通道热沉设计与优化","通过计算流体力学方法研究旋流式微通道热沉传热机制，给出提高微通道热沉综合性能的设计方案，后期结合计算结果设计实验回路，开展实验研究。","对研究有兴趣、踏实、具有合作精神、具备一定英语文献阅读能力。","唐继国",{"v":18728470830,"d":"18728470830.00"},"已选"]
[11,"环形分流式微通道热沉性能与传热机制研究","通过计算流体力学方法研究环形分流式热沉传热机制，给出提高微通道热沉综合性能的设计方案。","对研究有兴趣、踏实、具有合作精神、具备一定英语文献阅读能力。","唐继国",{"v":18728470830,"d":"18728470830.00"},"已选"]
[12,"基于气泡融合的微气泡制备技术研究","结合计算流体力学和可视化实验研究连续聚合气泡形成条件及气泡融合制备微气泡机制。","对编程和实验感兴趣，具备英语文献阅读能力。","唐继国",{"v":18728470830,"d":"18728470830.00"},"已选"]
[13,"先天性血管环致气管局部狭窄及手术评价标准流体力学研究","结合计算流体力学方法对先天性血管环致气管局部狭窄对人体影响开展研究，结合研究成果给出是否需要手术的标准","具备一定的流体力学知识，对研究有兴趣、踏实、具有合作精神、具备一定英语文献阅读能力。","唐继国",{"v":18728470830,"d":"18728470830.00"},"已选"]
[14,"具有超高传热能力的微细化沸腾机理研究","1.结合实验研究分析气泡凝结对微细化沸腾具有超过传热能力的作用；2.结合机理研究设计适用于大发热面的超高冷却能力换热器","具备一定的流体力学知识，对研究有兴趣、踏实、具有合作精神、具备一定英语文献阅读能力。","唐继国",{"v":18728470830,"d":"18728470830.00"}]
[15,"海洋条件下管内凝结传热及强化研究","1.基于CFD的管内凝结计算模型建立；2.研究海洋摇摆条件对管内凝结传热影响；3针对海洋条件开展管内凝结强化研究","具备一定的流体力学知识，对研究有兴趣、踏实、具有合作精神、具备一定英语文献阅读能力。","唐继国",{"v":18728470830,"d":"18728470830.00"}]
[16,"主动脉隔膜引起的尾流效应对主动脉瓣膜影响的流体力学研究","通过计算流体力学方法研究主动脉隔膜的形成引起的尾流效应对瓣膜的影响，主要研究隔膜形状和尺寸等参数对尾流影响。","具备一定的流体力学知识，对研究有兴趣、踏实、具有合作精神、具备一定英语文献阅读能力。","唐继国",{"v":18728470830,"d":"18728470830.00"}]
[17,"漂浮式太阳能海水淡化装置的凝结强化传热研究","1、针对海洋摇摆工况提出优化的海水淡化冷凝结构；2、研究冷凝结构参数及材料物性对装置产水能力的影响；3、构建摇摆工况下液滴受力模型，分析摇摆条件对凝液流动过程的影响。","具有太阳能及海水淡化方面作品设计经验，能动专业学生。","谢果","2008xieguo@163.com","张楹婧"]
[18,"应用于工业废水余热回收的温差发电装置","1、基于温差发电装置搭建实验测试平台；2、分析废水参数对温差发电装置工作性能的影响；3、分析温差发电装置用于废水余热回收工程中的输出电压、内阻及最佳工作范围。","了解新能源及余热利用方面的知识，能动专业学生。","谢果","2008xieguo@163.com","岳洋"]
[19,"用于烟气脱汞的离子液体负载型吸附剂的制备和性能评价","采用不同方法制备离子液体负载型吸附剂，并对其进行物性表征及吸附脱除烟气中汞污染物的性能进行评价。","1、有一定的化学基础知识\n2、具有较好的动手能力","鲍静静","baojj247@scu.edu.cn"]
[20,"富氧气氛下湿法烟气脱硫系统中汞的再释放及其抑制研究","富氧循环燃烧技术（O2/CO2）作为一种经济高效、节能环保的新型燃烧技术，被认为是目前最具前景的碳捕获技术之一。本课题主要研究富氧气氛下WFGD系统中单质汞的再释放特性及其控制。","1、有一定的化学基础知识\n2、具有较好的动手能力","鲍静静","baojj247@scu.edu.cn"]
[21,"紧凑式换热器设计及性能分析","1）针对1KW紧凑式换热器结构进行设计；2）对设计的换热器进行仿真计算和优化。","具备流体力学和传热基本理论知识。","刘洪涛",{"v":13551863329,"d":"13551863329.00"}]
[22,"电子芯片射流式热沉设计","1）对射流结构热沉进行设计；2）对设计的结构进行仿真计算分析，并优化。","具备流体力学和传热基本理论知识。","刘洪涛",{"v":13551863329,"d":"13551863329.00"}]
[23,"三维多孔碳基析氢电极传输及性能特性","1、三维多孔结构的电极构建，2、电极物化特性及析氢性能表征，3、分析析氢性能与电极气泡、离子传输。","1、具备一定英语文献阅读能力；\n2、对研究有兴趣、踏实肯干。","杨伟","17723894616"]
[24,"超疏气电极表面设计及性能特性分析","1、具有超疏气性表面的电极构建，2、电极形貌等物化特性分析，3、电极表面气泡、离子传输及产氢性能分析","1、具备一定英语文献阅读能力；\n2、对研究有兴趣、踏实肯干。","杨伟","17723894616"]
[25,"基于双功能电极的电解池内析氢及离子传输特性分析","1、双功能电极构建，2、电解池设计及构建，3、电解池离子传输、产氢性能分析","1、具备一定英语文献阅读能力；\n2、对研究有兴趣、踏实肯干。","杨伟","17723894616"]
[26,"三维阵列析氢电极传输及产氢特性分析","1、电极构建，2、电解池离子传输、产氢性能分析","1、具备一定英语文献阅读能力；\n2、对研究有兴趣、踏实肯干。","杨伟","17723894616"]
[27,"水库清淤处理研究","水库淤泥处理方案设计研究",null,"漆文邦",{"v":13350056989,"d":"13350056989.00"}]
[28,"景观坝防噪处理研究","景观坝防噪设计方案研究",null,"漆文邦",{"v":13350056989,"d":"13350056989.00"}]
[29,"不同骨料对混凝土物理力学性能影响的试验研究","通过开展不同人工骨料（砂岩、大理岩、花岗岩、玄武岩等）的物理力学试验，并结合SEM、XRD等细观测试，研究不同骨料对混凝土的抗压、抗拉、抗渗、耐久性等影响规律。","1、有充足的时间参与试验；2、具有良好的团队协作意识；3、具有较好的沟通交流能力；4、能与团队博士生共同配合开展工作","周家文","jwzhou@scu.edu.cn"]
[30,"堰塞坝冲刷溃决物理模型试验研究","通过开展不同物质结构组成（主要为颗粒级配）、几何形态（主要为上下游坡比、泄流道设置等）的堰塞坝冲刷溃决物理模型试验，分析堰塞坝典型溃决过程及相关影响参数，基于试验所获取的影像资料和观测数据，结合理论分析或数值模拟，研究堰塞坝的冲刷溃决机理。","1、有充足的时间参与试验；2、具有良好的团队协作意识；3、具有较好的沟通交流能力；4、能与团队博士生共同配合开展工作","周家文","jwzhou@scu.edu.cn"]
[31,"基于岸坡地质和运动过程分析的堰塞体结构研究","开展物理实验，研究堰塞体物质来源和运动堆积过程及其与高危堰塞体物质组成和结构之间的物理关系；基于岩土运动过程，深入分析土石料堆积分选机制。","动手能力强；能阅读中英文文献，并快速总结相关信息。","戚顺超","18380468905"]
[32,"基于数值模拟数据挖掘的高含水量土体渗透系数快速确定方法","开展大量的大变形固结分析数值模拟研究工作。整理分析结果，深入挖掘相关数学规律。基于关键参考的相关关系，提出一套简单的快速的确定高含水量土体渗透系数随孔隙比变化的方法。","数学物理基础较好；能阅读中英文文献，并快速总结相关信息。","戚顺超","18380468905"]
[33,"《大型预应力砼梁屋架系统稳定性研究》","（1）大型预应力砼梁屋架系统在设计工况下的三维有限元应力应变分析；（2）三维有限元计算成果与监测资料的对比分析；（3）大型预应力砼梁屋架系统在设计工况下的安全性评价。","了解有限元基本理论，熟悉商用有限元软件","费文平","18081912586","2~3人，发表论文1篇"]
[34,"《气动盾形闸坝的工作特性研究》","（1）盾板的研究：研究不同的盾板厚度、加筋肋尺寸和间距对气动盾形闸坝整体结构、工作性能的影响；\n（2）气囊的研究：不同的气囊半径、充气压力、气囊材质对气动盾形闸坝整体结构、工作性能的影响；\n（3）连接件的研究：研究不同材质、结构的连接件的受力状态，并分析其运行的可靠性；\n（4）锚固件的研究：研究不同的锚固件结构、尺寸和锚固深度，对气动盾形闸坝整体结构、工作性能的影响；\n（5）基础混凝土的研究：研究不同的混凝土强度、基础厚度，对气动盾形闸坝整体结构、工作性能的影响。\n","了解有限元基本理论，熟悉商用有限元软件","费文平","18081912586","3~5人，发表论文2~3篇"]
[35,"基于机器学习的大坝工作性态预测技术研究","大坝的真实工作性态可以通过埋设在大坝中的变形、渗流等监测仪器进行监控。目前工程中对大坝监测数据的定量分析主要采用统计回归模型。统计回归模型假定各种环境因素对大坝工作性态的影响是相互独立的，实际上各环境因素之间是关联的，并且各环境因素对大坝的影响存在耦合效应。针对以上问题，本项目将人工神经网络、支持向量机、极限学习机等机器学习模型用于大坝工作性态预测，主要研究内容如下：\n（1）根据影响大坝工作性态的各种环境因素的特点，研究机器学习模型的输入参数构造形式；\n（2）研究大坝工作性态机器学习模型的训练方法和测试、验证标准；\n（3）对比分析各种机器学习模型对大坝工作性态预测的准确性和鲁棒性，提出具有工程应用价值的模型。","（1）具有基本的水工建筑物知识；\n（2）具有较好的数学基础；\n（3）具有一定的计算机编程能力。","吴震宇","邮箱：scuwzy@qq.com"]
[36,"废旧回收塑料特种混凝土流变损伤机理与长期稳定性研究","利用废旧塑料制造特种需要的混凝土即解决工程需问题，也解决了旧塑料造成的、长期困扰社会的环境保护问题。但这种混凝土的长期强度是否满足工程要求，由于以往受测试设备的影响，并没有进行过很好的测试与回答。利用岩土工程室自行设计的专用长期流变设备，对其进行流变试验和长期稳定性分析，具有要的理论意义和工程应用价值。","（1）不要只为了保研加分而混项目充数的；（2）较好的基础力学、岩石力学和建筑材料学基础；（3）较强的动手能力和良好的协作精神；","刘长武","13540632488"]
[37,"地下工程施工引起的水平面垂直位移场非接触测量理论与实践","各类地下工程施工建设过程中，由于或多或少地存在着超挖、壁后空洞等问题，使得工程附近的地表岩层或土层产生一定量的下沉。整个地下工程附近地表（可简化为水平面）的垂直下沉是一个非均匀的位移场，传统的测量方法和手段存在有很大的问题，需要进一步研究和解决。","（1）不要只为了保研加分而混项目充数的；（2）较好土力学、岩石力学和建筑材料学基础；（3）较强的动手能力和良好的协作精神；（4）良好的数学和分析运算能力。","刘长武","13540632488"]
[38,"透水挡墙的试验研究","研究透水混凝土的配合比和开展挡墙试验","大二以上","周成","15828271408，czhou@scu.edu.cn"]
[39,"抗滑短桩联合浅层加筋的生态护坡试验研究","研究同时加固深层和浅层坡土的生态护坡方法","大二以上","周成","15828271408，czhou@scu.edu.cn"]
[40,"滑坡堰塞河道的预处理技术研究","研究滑坡堰塞情况下如何应急疏通河道的技术","大二以上","周成","15828271408，czhou@scu.edu.cn"]
[41,"深部高地应力环境饼化岩芯的形貌特征分析\n","对深部钻孔饼化岩芯进行扫描并借助专业软件的处理获得岩芯断裂面的三维数据，采用多种分形手段对三维数据进行描述，进而获取饼化岩芯断裂面的形貌特征。","做事认真负责任，有耐心，有一定的数学基础，对编程有兴趣","高明忠","13808180380 gaomingzhong@163.com"]
[42,"堰塞坝物质组成和均匀性研究","通过收集资料、现场调研和试验，研究典型堰塞坝的物质组成和均匀性状态","主动积极参加研究工作，所组成的团队中每人应有分工，不出现由于团队成员积极性减退而造成项目中止的情况。因有野外试验要任务，故需不怕辛苦的学生参加","陈群","13628018202"]
[43,"基于射线追踪的微震定位方法研究","采用MATLAB语言编制定位操作界面GUI（Graphical User Interface），开发核心算法程序，实现非均匀速度模型建立、波形起跳时刻拾取、定位处理、定位可靠性评价和结果展示，实现工程岩体破裂三维可视化","具备一定的数学、计算机编程能力","徐奴文","13908231150","交叉学科类"]
[44,"工程现场古构造应力三维重建","岩石古构造应力期次分级，三维重建","试验操作，数据分析的能力，整理实验报告的能力","徐慧宁","15982485750","MTS815"]
[45,"强震区次生地质灾害链效应初步研究","通过资料收集、现场调研和室内试验，研究强烈地震区由地震引发的次生地质灾害及灾害链效应，以及链效应治灾机理及防治对策。","认真负责任，吃苦耐劳，对地质科学有兴趣，有一定的数学和力学基础","张志龙","13558872211，zzlxww@scu.edu.cn"]
[46,"基于圆柱体试样剪切试验的设备改进和页岩脆性评价新方法研究 ","   在当前国际能源供需矛盾日益凸显的形势下，作为非常规能源页岩气的勘探和开发尤为重要。我们从深地开采岩芯成本很高，且岩芯过小，是圆柱体，若再加工成方形试样非常困难且会造成岩芯浪费，也就无法用原有的剪切设备进行剪切实验。基于这种情况，我们改进实验设备，使其适合圆柱体试样的固定和剪切。储层改造技术是决定页岩气开发成败的关键技术之一。页岩气储层的脆性指数是评价页岩气储层可改造的关键指标。页岩脆性好坏直接影响页岩储层压裂改造诱导裂缝的形成，脆性越好，越容易形成诱导裂缝，使页岩气产量更高。目前提出的页岩脆性评价几乎都是通过压缩实验得出的，但在实际工程压裂中，页岩更多的产生的是剪切裂缝。且在一般的单轴，三轴压缩实验中也是用圆柱体试样。基于这种情况我们采用圆柱体试样进行剪切试验，这不仅是一种新的研究脆性评价指标的方法，其产生的结果还可以与以往用压缩实验提出的脆性评价指标进行对比，在对实际的工程指导中，具有巨大意义。","积极主动，乐于思考， 致力于培养发现问题，分析问题，解决问题的能力。","张茹","13880009601"]
[47,"孔隙水压作用下岩石微裂纹尖端应力强度因子的推导","水力压裂技术是广泛应用于石油工程、采矿工程和地质勘探中的常规技术，很多学者已经对水力压裂技术开展了研究，并做出了丰富的成果。现有的研究表明，当水力压裂的井筒内水压于井壁的抗拉能力时，水力压裂方\n法会在井壁周围地区产生一定裂缝。在实际水力压裂施工作业中，水压裂纹的无序扩展将会带来很多问题，例\n如煤矿开采过程中导致顶底板的破坏，石油开采过程中导致压裂效果不明显，采收效率低。根据断裂力学理论，裂纹尖端附近的应力与位移均由应力强度因子控制，并且可以利用实验测得的临界值建立裂纹扩展判据。通过建立岩石微裂纹尖端的应力强度因子，为裂纹扩展方向进行预测和导向奠定一定理论基础。","积极主动，乐于思考， 致力于培养发现问题，分析问题，解决问题的能力。","张茹","13880009601"]
[48,"高寒高烈度山区Sackung型高边坡破裂-失稳-灾变机理","针对川西高寒高烈度山区Sackung型高边坡破裂-失稳-灾变机理，采用理论分析、模型试验、数值模拟和监测反馈等多手段相结合的方法，对高陡边坡岩体深部变形破裂机制、滑坡失稳启动机理、动力特性、运动演化规律以及成灾模式开展系统研究，提出高陡边坡岩体深部变形破裂发育的破坏模式和破坏机制；揭示高速远程滑坡失稳启动机理、动力特性和运动演化规律，为边坡深部变形破裂岩体的工程特性评价和稳定性分析提供理论基础。","具有一定的地质、力学基础，较强的动手能力强和团队意识。","符文熹","13678157983"]
[49,"工矿弃渣场生态治理及耕地改造关键技术","针对当前渣土围城背景下工矿弃渣场面临的生态治理及耕地改造问题，采用现场调查、理论分析、模型试验和数值模拟相结合的方法，系统研究弃料渣场物质组构、植被特征、坡面渗流与坡体径流等各要素的影响效应和相互关系，揭示弃料渣场各要素的内在联系过程和相互作用机理，构建弃渣场生态保护与耕地改造理论和技术体系，为弃渣场生态治理及耕地改造提供理论基础。","具有一定的水力学、岩土基础，较强的动手能力强和团队意识。","符文熹","13678157983"]
[50,"西南岩溶区公路隧道涌突水灾害防控技术研究","在西南地区隧道建设将呈现密集型发展态势的背景下，本项目针对西南岩溶地区复杂地质条件下地下水涌突灾害的多源性及防控成套技术空白，采用理论分析，数值模拟，实验室实验和现场试验等多手段相结合的方法，对地下水涌突量和危险性的预测及防治措施开展系统研究，试图揭示复杂地质条件多源地下水渗透规律和机理，建立地下水涌突量准确预测方法等关键技术，形成岩溶地区富水隧道灾害综合防控成套技术，为西南岩溶地区及类似区域隧道建设期地下水涌突灾害防治提供技术支撑。","具有一定的水力学、地质基础，较强的动手能力强和团队意识。","符文熹","13678157983"]
[51,"基于分布式光纤传感技术的岩石/混凝土试件全场应变量测分析系统","研究目标：利用光纤中光传播瑞利散射原理，实现分布式光纤传感系统对岩石/混凝土试件应力应变曲线图的精准、高效、快速的全场测量，并针对典型岩样进行单轴、三轴试验及数据分析\n主要研究内容：\n1、借鉴分布式光纤传感技术在相关土木工程中已有布设（埋设）技术，通过研究揭示光纤芯层、面层及试件材料的接触变形机理，解决光纤与岩石/混凝土试件表面粘接技术问题；\n2、考虑三轴压力室内高压环境，发明光纤航空接口，实现光纤信号的无损输出与输入；\n3、编制分布式光纤传感数据智能分析程序，实现原始光信号数据至岩石/混凝土试件全场应力-应变\n曲线的自动转换与分析。","具有创新精神，较强的自学和实践动手能力。","肖明砾","13880653644"]
[52,"水动力型岩质滑坡稳定性的离心试验研究","水动力型滑坡是西南地区常见的一种斜坡岩土体失稳模式，针对破碎岩体、软岩或含有软弱夹层的斜坡开展室内离心机模型试验，研究短期水文条件变化对边坡孔隙水压力、应力及变形的影响，揭示水动力型岩质滑坡的致灾机理。","积极认真，吃苦耐劳，具有一定的岩土力学基础和较强的实践动手能力。","谢红强","13880063418"]
[53,"工程设计人工智能评审专家平台","研究背景：以色列特拉维夫的LawGeex研发了一套法律AI平台，当前已与多间大学的法学院进行合作并举行了比赛，活动中有20位人类律师与AI平台进行比赛。比赛要求双方在4小时内检视5份保密协议，并阐清30个法律问题，其中包括仲裁、保密关系及赔偿，能够准确阐述上述问题就能得分，最终结果上AI准确度高达到95%，而人类只有85%；在速度方面，AI大幅超越人类律师，AI只需26秒，就能完成5份协议的审批，而人类律师却平均要花费92分才能完成。\n研究内容：与人工智能根据法律实现合同审核自动化类似，人工智能也可以根据行业规范完成工程设计报告的审查，提出工程设计报告不符合规范的地方，完成报告评审过程，充当评审专家。","具有创新精神，较强的自学和实践动手能力。","刘怀忠","15828642880"]
[54,"互联网数据智能采集系统开发","研究背景：科研人员在从事科研工作时，往往需要对一些数据进行统计，为了完成这些数据统计，首先在搜索引擎中检索关键词，然后阅览网页或文献提取关键数据，而这一过程不仅要耗费大量的时间精力，并且由于阅览速度很快，关键数据时常被一晃而过，这些因素致使这一过程变得繁琐且效率极低。\n研究内容：通过网页编程，根据检索关键词，完成关键词对应互联网文献数据的自动采集。拟实现的系统功能如下：（1）实现检索关键词并向用户推荐包含所需数据的关键文献；（2）对关键文献进行识别，智能提取关键数据形成数据列表，并将列表反馈给用户。\n参考案例：统计中国高速公路名称、起点城市、终点城市、里程、建成年份。","具有创新精神，较强的自学和实践动手能力。","刘怀忠","15828642880"]
[55,"地下压力管道围岩分载及弹性抗力系数研究","采用有限元计算软件研究地下压力管道围岩的分载情况，并与规范方法进行研究对比分析。基于围岩的分载大小，理论推导研究围岩（松动区、未松动去）的综合弹性抗力系数。","具有一定专业基础知识、创新精神和较强的实践动手能力。","卓莉","13541285095"]
[56,"土力学实验教学现状及创新探讨","结合本校土力学实验教学的现状及存在的问 题，从学生工程意识和科研素质的培养入手，对土力学实验内容设置、实验教学模式等方面的改革进行探讨。 ","具有一定专业基础知识、创新精神和较强的实践动手能力。","卓莉","13541285095"]
[57,"人类活动对都江堰水文情势的影响","研究岷江上游人类活动（主要水库建设）对都江堰水利枢纽渠首断面的水文情势的影响，从而分析对取水的影响","掌握水文水资源专业基本课程知识，具有一定计算分析能力","黄晓荣","13608058560"]
[58,"龙溪河泸州段“一河一策”管理保护研究","河流管理保护目标，河湖现状调查评价及问题分析，河流管理保护的主要任务和对策措施","具备较好水文水环境专业知识，需要搜集资料、分析问题、勤于思考","王焱",{"v":13880876180,"d":"13880876180.00"}]
[59,"山区流域水文模拟与产汇流规律研究","在山区流域背景下，结合多种流域水文模拟方法，探索坡面产汇流过程及其对流域洪水过程影响的规律。","基础知识扎实，具有科研探索兴趣。","高吉惠",{"v":13732275218,"d":"13732275218.00"}]
[60,"四川省山洪灾害风险区划研究","从水文气象角度，对四川省山洪灾害危险度、易损度和风险度进行了量化与分析，基于区划理论，采用GIS空间分析技术，对四川省山洪风险进行区划","具备一定水文专业知识，GIS空间分析能力，善于思考、总结，有一定写作能力。","黎小东","13880725943"]
[61,"达西渗透实验仪器的改进","达西渗透实验仪是地下水水文学渗流实验的主要仪器，目前存在着实验过程单一简单的问题，通过一定的创方法使得的实验仪器的功能多样化","农水，水文专业的学生，积极思考","赵璐",{"v":13688397865,"d":"13688397865.00"}]
[62,"基于水击原理提水的山丘区智能化提水装置","针对山丘区提水困难，采用水泵提水能耗大，对环境容易产生破坏的情况，提出一种水击原理提水的装置，并和智能节水装置结合起来，开发基于水击原理提水的山丘区智能化灌溉系统。","善于思考，擅长实际动手能力，支持跨学院组队","赵璐",13688397865]
[63,"四川省干旱成因分析","（1）基于文献，收集四川省旱灾的基础资料；（2）分析影响四川省干旱的原因；","（1）热爱科研，以后有继续深造想法（2）数学较好，擅长处理批量数据，学习各种数学模型 （3）愿意投入足够的课外时间，有足够的坚持力（4）支持和计算机专业的学生组队","赵璐","13688397865"]
[65,"分汊复式河道水沙输移规律研究","研究受岛屿分割的复式汊道不同分流比及不同分流角度影响下的水动力及泥沙输移规律。","有科研探索精神，积极查阅文献，能积极参与试验或认真学习数据分析相关工作，有学习主动性。","郭志学","13980899232"]
[66,"城市河流亲水评价指标体系构建研究","对国内外亲水指标相关研究情况进行分析，构建河流亲水评价指标框架，研究确定评价等级划分方法，并以成都市为例，开展评价体系应用与优化工作。","较熟悉环境水力学、水文水资源等相关基础知识，掌握数据统计分析基本方法。","孙海龙","13981819638","科学探索类"]
[67,"考虑闸门速度对溃坝波传递的影响","溃坝模型试验与数学模式研发","完成溃坝物理实验与数值分析","游景皓","13023608076"]
[68,"山洪沟水沙运动桥涵区成灾机制研究","由于桥涵位置特点，山洪暴发时水沙运动易在桥涵区形成破坏性灾害。通过建立山洪沟水沙运动桥涵模型，对不同来洪条件下桥涵水沙运动进行模拟，通过数据采集处理，分析桥涵区在不同条件下水沙运动规律，进而分析得出桥涵区成灾机制，并尝试通过改变桥涵结构及材料对桥涵成灾作出预防。","具有严谨的科学研究态度，时间充裕，认真负责，动手能力强，勇于探索钻研，了解实验基本方法，对山洪沟口成灾机理有一定了解。","王协康","139 8228 5027","科学探索类\n罗箱陇 周瑾瑜"]
[68,"短时强降雨条件城市下穿隧道淹没致灾预警研究","在极端降雨条件下，城市下穿隧道极易在短时间内形成大量积水，以致淹没成灾，对市民的人身和财产安全造成威胁。结合相关基础资料，研究短时强降雨条件下城市下穿隧道路段积水形成规律，并结合现有警示监测设备，改进预警方式，在下穿隧道积水成灾前做出警示。","认真求是，有严谨的科学思维和探索精神。学习能力强，能够较快掌握相关专业知识。","王协康","139 8228 5027","科学探索类\n兰玲 张炜杰"]
[69,"不同粒径组成松散体渗透破坏特性试验研究","分析不同粒径组成松散体结构特征，探讨含水量变化条件下的渗流特性，以及破坏特征。","仔细认真，吃苦耐劳，有严谨的科学思维和探索精神。","王协康","139 8228 5027","科学探索类\n刘小玲"]
[70,"全站仪虚拟仿真教学系统设计与实现","将虚拟仿真技术引入全站仪建模中，构建虚拟测量场景以及全站仪三维模型，采用计算机语言实现系统设计与开发，实现全站仪认知、安置、基础测量\n功能等关键虚拟技术，使学生能够获得较直观的实践体验、强化训练实际操作能力。","水利类、计算机专业，2-5人","项霞","15982277906"]
[71,"数字水准仪虚拟仿真教学系统设计与实现","将虚拟仿真技术引入数字水准仪建模中，构建虚拟测量场景以及水准仪观测模型，采用计算机语言实现系统设计与开发，实现水准仪认知、安置、基础测量功能等关键虚拟技术，使学生能够获得较直观的实践体验、强化训练实际操作能力。","水利类、计算机专业，2-5人","项霞",{"v":15982277906,"d":"15982277906.00"}]
[72,"新型异质结纳米光催化材研制及其对水体藻类的去除效应","1. 研发以碳化氮为基体的新型异质结光催化材料；2. 研究其在可见光下的去除水体藻类机理及效果","水利类、环境类、生物类专业，2-5人","李乃稳",{"v":13668275843,"d":"13668275843.00"}]
[73,"微塑料在土壤中的降解转化及其土壤微环境效应","1.典型种类微塑料颗粒在土壤环境中的降解与转化；2.微塑料的长期土壤微环境效应：物理、化学及生物指标变化效应。","水利类、环境类、生物类专业，2-5人","李乃稳",{"v":13668275843,"d":"13668275843.00"}]
[74,"湖库底泥F\\S\\P含量对其厌氧黑臭过程的响应机理及环境效应","1.调查典型土壤类型中F\\S\\P的含量及存在形态；2.在同样的有机物及厌氧条件下，不同土壤源的底泥黑臭过程及F/S/P的迁移转化；3.上述黑臭过程中的微生物机制","水利类、环境类、生物类专业，2-5人","李乃稳",{"v":13668275843,"d":"13668275843.00"}]
[75,"基于深地环境的垂直农业种植模式研究","利用深地环境和无土栽培技术，探索适应深地人工环境的垂直农业种植体系","对植物学、作物学、农学有兴趣，能够合理安排时间，有较好的动手能力和解决实际问题的能力，较高的执行力","贺宇欣","QQ 200841230    TEL 13688002125"]
[76,"基于GPS与全站仪的快速测图实验平台开发","基于GPS定位技术和全站仪的多功能，开发1;500地形图的实验平台，建立校内多功能实验基准场地，精选和优化实验项目内容，设计相应的GPS控制网。","水利类、土建类，3~5人","杨正丽","13882016220"]
[77,"面向非测绘工程专业开设测绘新技术实验项目的设计与实施--以GPS实验为例","根据我校非测绘工程专业课程体系对实验环节的教学要求和时数安排，实验内容包括：GPS接收机的认识及操作、GPS静态控制测量、GPS动态地形测量、变形监测、工程放样以及相应的数据处理等","水利类、土建类，3~5人","杨正丽","13882016220"]
[78,"宁夏扬黄灌区智能化节水灌溉综合管理信息系统开发","基于遥感数据与现场调查数据建立灌区作物智能化灌溉预报信息管理系统，构建灌区水资源时空高效调度方案，为灌区估产、水分生产力评价及水资源高效利用提供技术保障","有遥感、编程背景，农业水利工程、水文水资源、水利水电工程、计算机等相关专业","崔宁博","15008275024","可以跨学院组队"]
[79,"基于多源数据的柑橘水肥精准灌溉技术研究","采用土壤墒情监测系统、物联网感知系统、小型气象站及高空卫星遥感等多源数据协同观测的方法进行信息采集，根据作物生长特性，结合农艺特征，进行作物水肥需求规律和精准灌溉技术研究，为特色产业绿色、高效、安全生产提供技术支撑。","有遥感、编程背景，农业水利工程、水文水资源、水利水电工程、计算机等相关专业","崔宁博","15008275024","可以跨学院组队"]
[80,"大区域尺度果园水管理的土壤水分反演机理研究","基于果树生长数据建立果树水分运移模型，构建遥感数据反演土壤水分模型，同化遥感数据与作物模型构建区域尺度土壤水分监测模型，为果园水分管理及水资源高效利用提供技术保障","有遥感、编程背景，农业水利工程、水文水资源、水利水电工程、计算机等相关专业","崔宁博","15008275024","可以跨学院组队"]
[81,"基于DSSAT模型的果园土壤养分反演机理研究","基于果树生长数据建立果树养分运移模型，构建遥感数据反演土壤养分模型，同化遥感数据与作物模型构建区域尺度土壤养分监测模型，为果园养分管理与增质提效提供技术保障","有遥感、编程背景，农业水利工程、水文水资源、水利水电工程、计算机等相关专业","崔宁博","15008275024","可以跨学院组队"]
[82,"大区域尺度水、热、碳通量特征研究及过程模拟","基于全球尺度气象站及高空卫星遥感数据，研究水、热、碳循环过程对环境要素的响应及动力学机制，探究不同尺度水、热及CO2通量特征并模拟其过程，为区域碳水平衡研究提供数据支持","有遥感、编程背景，农业水利工程、水文水资源、水利水电工程、计算机等相关专业","崔宁博","15008275024","可以跨学院组队"]
[83,"基于作物模型与遥感数据同化的作物水肥精准管理","基于多源遥感同化数据构建典型水果的作物生长模型，采用运筹学、机器学习模型等方法建立适宜的灌溉施肥制度，为种植区的高效种植提供技术支撑。","有遥感、编程背景，农业水利工程、水文水资源、水利水电工程、计算机等相关专业","崔宁博","15008275024","可以跨学院组队"]
[84,"胶结坝三维设计与工程应用","应用BIM技术研究胶结坝三维参数化设计系统，应用于实际工程。","工程制图、工程测量、数学建模相关知识，ATUOCAD制图操作。","陈新","13540666759","交叉学科类"]
[85,"面向非测绘工程专业开设GPS实验项目的设计与实施--以水利类为例","根据我校非测绘工程专业课程体系对实验环节的教学要求和时数安排，实验内容包括：GPS接收机的认识及操作、GPS静态控制测量、GPS动态地形测量、变形监测（水工建筑物）、工程放样（水利设施）以及相应的数据处理等","水利类、土建类，3~6人","杨正丽","13882016220"]